품 명	중형 배터리식 해머드릴 JW-TE 30-22
참고사진
제 원	□ 용 도 - 배터리를 동력원으로 하여 드릴의 회전 운동과 동시에 직선(타격)운동을 함께 함으로써 구조물을 천공 및 파괴하는 장비 □ 특 징 및 제 원 - 다목적성 SDS-PLUS 척타입을 사용하는 해머 드릴 - NURON 배터리 플랫폼을 사용하여 80여개 공구와 배터리 호환 사용 가능 - ATC기능 탑재로 비트가 걸리는 경우 통제 불가한 상태로 회전하는 것을 방지 - AVR 진동 감쇄 기능 탑재로 매우 낮은 진동 구현으로 작업자 피로도 감소 - 배터리 충전 상태 표시 및 배터리 자가진단 기능 시스템 내장 - 기능:ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 치즐링,치핑,깊이게이지, 탈착식 척, 역방향 모드, 토크 클러치 □ 전압 :21.6V □ 함마드릴링 RPM : 777 rpm □ 단일 충격 에너지 : 3.8J □ 전체 함마 작업 빈도: 4,500 ipm(임팩/분) □ 척 타입: SDS-PLUS □ 최적 함마 드릴링 범위 10~25mm □ 함마 드릴링 직경 범위 4~28mm □ 배터리: 21.6V 7.9Ah 170Wh □ 본체 사이즈: 408 x 113 x 251mm □ 본체 무게: 3.9 kg □ 배터리 포함 무게: 5.21kg □ 구성품 - 본체 1대, 배터리 2개(7.9Ah), 충전기1개, 드릴비트 3개, 메쉬방진방독마스크(M2)1개, F1 카본방진방독필터(기본형)2개,장비보관케이스 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증사본 및 본체 및 배터리, 배터리 충전기 KC 인증서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건